
Утилиту для прошивки можно скачать по ссылке
http://www.shtrih-m.ru/docs/download.php?file=6187&iblock=21 (в архиве ShtrihPrintBLUtilSetupRus.zip (пароль 12345) из вложения). Рекомендуем использовать ее.
Установить файл. В папке Штрих М, в кнопке пуск Windows запустить Сервисную утилиту . Укажите номер COM порта и выберите файл прошивки.
При включении весов зажмите клавишу С до появления надписи Статус- Ожидание. После этого в утилите нажать кнопку прошить.
Так же есть версия во вложении.
С версией во вложении необходимо провести первоначальные настройки описанные ниже по тексту.
Процедура прошивки описана в ремонтной документации. В двух словах-Подключение весов к компьютеру через кабель RS232. Положить прошивку в
папку   с   утилитой   для  прошивки.  В  папке  отредактировать  файл sm807plus_load.bat   с   помощью  блокнота  указав  свое  наименование
прошивки  и  указав  свой ком порт(Мой компьютер-свойства-Диспетчер устройств -Порты(СОМ и LPT). Запускать прошивку этим же файлом, предварительно   зажав   клавишу  С   на весах при включении.


С новой прошивкой вам нужно использовать новый тест драйвера можно скачать по ссылке - 1.0.8 http://www.shtrih-m.ru/docs/download.php?file=21506&iblock=21
старый перед установкой удалить.В комплекте есть документация администратора, оператора.
Шаблоны этикеток делать заново в новом редакторе этикеток.

Некоторые ПРИЧИНЫ проблем при прошивке -
1- Слишком длинный путь к файлу прошивки. Лучше и папку с файлом прошивке класть в корень диска.
2- В папку забыли положить сам файл прошивки
3- При редактировании .bat файла стерли расширение файла прошивки .enc
4- В "живом" RS232 нет необходимых выводов
5- Не подходящий переходник или кабель
6-Плата неисправна.

