3.CF PART -> UV, MG -> выбрать нужную валюту -> 2.MG MODE -> LEVEL -> клавишей ВАЛЮТА выбрать необходимую эмиссию (название эмиссии справа вверху Vers: ) -> выбрать необходимый номинал -> снизить или повысить параметры детекции.
Отключить нельзя.

В CF Part -> UV, MG поставить значения по умолчанию: 3. DEFAULT DATA LOAD.

Также:
1. Возможен перекос.
2. Забиты коннекторы Мг-датчиков. Передернуть. Иногда помогает.
3. CF Part -> UV, MG -> MG SENSOR SELECT -> MANUAL выбрать STRAIGHT SENSOR SELECTED.
4. Поменять уровни детекции на проблемном номинале. В файле.
5. Обратить внимание на состояние ролика с щеткой. Если есть износ, то банкноты плохо прижимаются к Мг-датчику. Необходимо поменять. Также рекомендовано почистить от пыли, она может давать магнитный фон.
