1. Возможно дело в проводе ИК. Можно попробовать поставить вместо ИК кабеля на IR Rear (зеленые с красными провода) кабель с разъема для программирования (под левой крышкой, оражевые с белыми провода). Они взаимозаменяемы.
От постоянного передергивания разъем разбалтывается, быстрее забивается пылью и контакт может плавать.
2. В машинах последних годов выпуска кабеля укладываются в каналы пластмассовых кронштейнов. Прижимаются крышками. Может быть «передавливание» кабеля с течением времени. Снять эти крышки, срезать выступы прижимающие кабеля, одеть крышки.
