Ошибки при самотестировании Magner 150: “Self TEST ----- Error.[1X]” и White Avg Error CH [X000] возникают, если при настройке CIS значение [W] Avg какого-либо из каналов ниже 180 для CIS2 или ниже 170 для CIS1.
X означает номер канала, с которым проблемы.  
