Stacker – датчик приемного кармана.

Меню – 2.MAIN PART – 2.H,S,R,B SENSORS – RValue.

Можете порегулировать больше/меньше. Перед тем посмотрите собственно на работоспособность датчика. В открытом состоянии Offset и Value у Stacker обычно 4100. В закрытом 0.

Передерните коннекторы.

