Запишите адрес и порт ОФД.

1. Снять Прогон 1.
2. Выключить СТ, перевести тумблер **2** (SA1) в положение **ON.**
3. Скопировать файл f74\_1001.con на USB-накопитель.
4. USB-накопитель подключить к СТ.
5. Включить СТ.
6. Зайти в хранилище и скопировать файл f74\_1001.con в «память ККТ» - «EVOTOR».
7. Выключить СТ.
8. Перевести тумблер **2** (SA1) в положение **OFF**
9. Затем включить СТ.
10. Выключить СТ, перевести тумблер **2** (SA1) в положение **ON.**
11. Зайти в хранилище и скопировать файл «боевой \*con прошивки» в «память ККТ» - «EVOTOR».
12. Выключить СТ, перевести тумблер **2** (SA1) в положение **OFF.**
13. Включить СТ. При включении на чековой ленте будет сообщение «ЗН не введен».
14. Зайти в «Обслуживание кассы», убедиться, что требуется ввести ЗН и КЗ.
15. Адрес и порт ОФД будут сброшены.
16. Выбрать СНО по умолчанию.

**Примечание: обязательно должна быть вставлена чековая лента!**