Доработана поддержка работы с ФФД 1.2

1. Для подключения через внешний адаптер, галка «ФР Мещера-4» должна быть убрана, должен быть выбран COM – порт адаптера.
2. Если в качестве адаптера используется ККТ Меркурий (Рестарт) (режим «ТЕХ.СБРОСЫ» → «Адаптер ФН» [ИТ]), то можно просто выбрать USB порт.
3. Если в качестве адаптера используется ФР «Мещера — исполнения 4», то необходимо поставить галку «ФР Мещера-4» и выбрать USB порт.

Необходимо выбрать или создать файл настроек (в папке для примера FileToUse_TaxсomTest.ini):

Меню Настройки → Загрузить из файла.

Или заполнить (отредактировать) поля и выполнить:

Меню Настройки → Сохранить в новом файле.

Настройки сервера ОФД, ИСМ, ОКП необходимо сохранить в полях соответствующих вкладок.

На вкладке «Сервер ИСМ» дополнительно:

- можно проверить связь посылкой тестовых пакетов, нажав кнопки «Пинг до ОФД», Пинг до ИСМ».

Первый проверяет связь ККТ — шлюз ОФД, второй связь шлюз ОФД — сервер ИСМ.


На вкладке «Сервер ОКП» дополнительно: 

- можно считать адрес и порт из ФН нажав кнопку «Считать адрес/порт из ФН» (если данная версия ФН поддерживает данный функционал.

- можно обновить ключи «вручную» нажав кнопку «Обновить ключи КМ в ФН»


Регистрация ФН:

Если на вкладке «Режим работы» выбрать галку «Тестовый режим для МГМ», то МГМ будет зарегистрирован в специальном отладочном режиме, в котором сообщения для ОСИМ идут без шифрования, 
а ответные сообщения не проверяются на правильный ФП. Аналогично при включении данного режиме МГМ ФН будет принимать квитанции от ОФД без проверки правильного ФП.

Для регистрации ФН под ФФД 1.2 необходимо в закладке «Регистрация» → «Регистрация в режиме ФН 1.1 — 1.2» нажать кнопку «Открыть фискальный режим ФН 1.2» после заполнения всех полей.

Оформление чека с маркировкой:

1. На вкладке «Чек» нажать кнопку «Открыть чек».
2. На вкладке «Товар» указать параметры товара.
3. На вкладке «Маркировка» выполнить операции по шагам:
- «Передать и проверить КТ в ФН»
- «Передать и проверить КМ в ИСМ»
- «Принять и сохранить в таблице КМ».
4. Нажать кнопку «Добавить позицию с КМ».
5. Нажать кнопку «Закрыть чек».

Маркировки проходящие проверку на тестовом контуре:

КМ длинной 88 символов проходящий проверку в ФН и ИСМ:

010123456789012321M,7aL0JDGbJCWa\u001d91808B\u001d92CuE2b4wBhPv9XeoBQDEux9wOKeNR4vf4I+q/QbhqzhRGyYQymkkpgtAZUtPHlfp0THGVN6i+D8ZxZQcbTnvEMg==

Остальные коды маркировок в файлах: 
- «Альбом DM Легпром v2.pdf»
- «Альбом DM Молоко v2.pdf»


Для автономного режима:

Все отчёты по маркированным товарам можно считать из дополнительного буфера ФН в файл для дальнейшей передачи в ЦРПТ, по кнопкам: 

- «Сохранить в файл несчитанные уведомления»
- «Сравнить считанные уведомления в файле и удалить из ФН»

ВНИМАНИЕ, после выполнения операции «Сравнить считанные уведомления в файле и удалить из ФН» в ФН все уведомления будут удалены и больше считать их будет невозможно.

